**VADEMECUM TECNICO - AMMINISTRATIVO**

**REALIZZAZIONE BASAMENTI MODULI DI EMERGENZA AD OPERA DELL’AZIENDA ZOOTECNICA**

**OCDPC n. 415 del 21/11/2016**

1. Il Dirigente responsabile per le operazioni relative al sisma organizza l’esecuzione dei sopralluoghi nelle aziende zootecniche che segnalano danni alle strutture abitative e produttive zootecniche, a seguito dei quali viene comunicato alla Protezione Civile l’elenco delle aziende zootecniche che, ad una prima stima, necessitano di strutture di emergenza ai fini della dichiarazione di agibilità delle strutture secondo la priorità determinata dalla altitudine dei Comuni (redazione della scheda FAST o Aedes).
2. A seguito della verifica di entrambe le risultanze, i collaboratori designati dal Dirigente responsabile per le operazioni relative al sisma confermano, tramite PEC, il fabbisogno di strutture di emergenza accertato ad ogni azienda zootecnica oggetto di sopralluogo, nonché in tempo reale ai Comuni ed alle Organizzazioni Professionali Agricole.
3. Dopo l’avvenuta conferma le aziende zootecniche presentano al Servizio Agricoltura, tramite il SIAR, le richieste di autorizzazione al fine di poter realizzare, attraverso una ditta autonomamente individuata, le opere di urbanizzazione necessarie per il posizionamento dei moduli di emergenza (abitazioni, stalle e fienili) corredate dei seguenti allegati:

* planimetrie catastali 1:500 delle particelle, sottoscritte da un tecnico abilitato, nelle quali sono indicate:
* Disegno in pianta del posizionamento del modulo e referenziazione metrica dei vertici;
* Piano quotato speditivo in scala adeguata;
* Tracciato degli scavi per gli allacci e specificazione della loro lunghezza;
* Documentazione fotografica del sito;
* Attestazione dell’idoneità geomorfologica, sottoscritta da un tecnico qualificato, delle aree individuate;
* Dichiarazione del rappresentante dell’azienda di essere a conoscenza delle seguenti prescrizioni:
* Il posizionamento di emergenza deve essere effettuato nel punto meno impattante dal punto di vista della movimentazione del terreno ed il più vicino possibile ai punti di allaccio di acqua, energia elettrica e scarichi, orientativamente entro un massimo di mt 30 al fine dell’allaccio ai servizi esistenti.
* Lavori eseguibili: - decorticazione e livellamento con minimo ricorso alla movimentazione del terreno; - scavo linee allacci acqua, energia elettrica e scarichi; - posa in opera guaine, tubi e pozzetti per impianti; reinterro linee allacci; - posa in opera di pietrame stabilizzato su uno spessore massimo di cm. 30 secondo le condizioni del sottofondo; per i moduli abitativi realizzazione di soletta in cls spessore cm 15 con doppia rete elettrosaldata oltre a fossa Imhoff ove strettamente necessaria - realizzazione allacci acqua, energia elettrica (compresi gli eventuali oneri di trasferimento utenze al sito di emergenza) e scarichi. Detti lavori debbono essere eseguiti secondo le specifiche tecniche riportate nei computi metrici standard allegati elaborati secondo il prezzario regionale.
* Le formazioni boscate e le piante di specie protette dalla LR 6/2005 (legge forestale regionale), presenti in loco, debbono essere tutelate, salvo comprovata insussistenza di soluzioni tecniche alternative, ai sensi della predetta norma.
* Il ripristino dei luoghi interessati dai lavori sopra indicati dovrà essere eseguita tempestivamente rispetto all’avvenuta ricostruzione degli impianti dell’azienda.

1. Ogni responsabilità derivante dall’esecuzione dell’opera è a totale carico della ditta.
2. Ogni comunicazione tra azienda e Regione deve essere effettuata tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda.
3. Il Servizio Agricoltura effettua l’ordine del modulo alla ditta fornitrice (solo nel caso in cui l’azienda non opti per la delocalizzazione immediata ai sensi dell’ordinanza commissario ricostruzione n. 5 del 28/11/2016).
4. Il Dirigente responsabile per le operazioni relative al sisma adotta il decreto di autorizzazione contenente l’indicazione della spesa massima ammessa (mq di piazzola e ml di allacci) per lavori e spese tecniche nel limite del 10% importo lavori) e il responsabile del procedimento lo trasmette all’azienda.
5. Il responsabile del procedimento trasmette, in tempo reale, al Comune e al CFS le autorizzazioni rilasciate alle aziende per gli adempimenti di rispettiva competenza.
6. Il CFS monitora in corso d’opera la realizzazione degli interventi, verificandone la conformità al progetto approvato. Il CFS segnala tempestivamente al Servizio Agricoltura i soli casi di non conformità riscontrati.
7. Al termine dei lavori le ditte esecutrici ed il tecnico fatturano le proprie competenze all’azienda zootecnica.
8. L’azienda zootecnica presenta al Servizio Agricoltura il progetto delle opere realizzate comprensivo di certificato di regolare esecuzione dei lavori e di conformità degli impianti, il computo delle lavorazioni e delle spese effettivamente sostenute, nonché le fatture, anche non quietanzate, dei lavori e delle spese tecniche (max 10% dei lavori).
9. Il Servizio Agricoltura verifica, tramite sopralluogo, l’esecuzione degli interventi e la documentazione presentata al fine di accertare la conformità con l’autorizzazione rilasciata. All’esito positivo della verifica il Servizio Agricoltura liquida e paga il contributo all’azienda zootecnica.
10. Entro 15 giorni dal pagamento delle spese da parte della regione il singolo allevatore danneggiato deve presentare le fatture quietanzate pena la revoca e la ripetizione immediata del contributo.

Costi standard piazzole

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPOLOGIA MAPRE | Prezzo da prezzario | Prezzo con ribasso obbligatorio  (somma urgenza)  (da considerare) | Moduli stalla | Prezzo da prezzario | prezzo con ribasso obbligatorio (somma urgenza)  (da considerare) |
| A (1/2 persone - mq 40) | 12.810,89 | 11.529,80 | Stalla bovini carne (da 20 capi) | 7.092,22 | 6.383,00 |
| B (3 persone - mq 48) | 12.959,62 | 11.663,66 | Stalla bovini latte (da 20 capi) | 7.092,22 | 6.383,00 |
| C (4 persone - mq 60) | 14.472,99 | 13.025,69 | Stalla ovicaprini (da 100 capi) | 5.608,03 | 5.047,23 |
| D (5 persone o più - mq 75) | 15.865,29 | 14.278,76 | Fienile / Magazzino | 846,45 | 761,81 |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*